—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC16C5X单片机应用与设计 \

第一章 PIC16C5X硬件结构
第十二节 系统定义字（Configuration）
在PIC芯片内有一特殊的系统定义字含有4个EPROM熔丝。它不是程序存贮器EPROM的组成部分（不包括在0.5K-2K的程序空间内）。其中两个熔丝用以选择四种振荡方式（RC、XT、HS、LP），另两个熔丝一个用来选择使能（enable）看门狗WDT，一个用来选择使能程序保密位。 用户可以在烧写OTP或窗口型芯片时，选择烧写这四个熔丝。详见第七章烧写工具介绍说明。对于腌膜芯片，则由生产厂根据客户需要在芯片生产过程中予以烧写。 §1.12.1 程序保密位（Protection Fuse）

当你选择将芯片的程序保密位熔丝熔断（写入0）后，程序存贮区ROM中的程序代码（12位宽）的高8位将被遮没。具体地说，就是当再去读ROM中的程序代码时，每一个代码都呈现00XH的形式。这样高8位被用0替代了，只留低4位，别人就无法恢复这些被加密的代码，也无法进行代码复制、拷贝了。但单片机的功能不受影响，加密后的程序码并不影响其在单片机内的运行，只是不能被还原读出来。
注意：当芯片被选择为保密方式后，程序存贮区40H 以上的空间即不能再被编程，而003FH之间的空间还能编程。在程序存贮区中，"1"可被烧写成"0"，反之则不可。

§1.12.2　用户识别码（Customer ID Code）

在PIC16C5X内部还有一个16位的特殊EPROM（不包括在程序存贮区内），可让用户烧入4个十六进制码，以作为芯片标识。这个识别码只起识别作用，对程序无影响，用户可在烧写器上将其烧入和读出验识。

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节

[ 返回 ]