—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC16C5X单片机应用与设计 \

第一章 PIC16C5X硬件结构
第一节 PIC16C5X主要功能特点
· 采用精简指令集（RISC），仅33条指令。指令字长12位，全部指令都是单字节指令。除涉及PC值改变的指令外（如跳转指令等），其余指令都是单周期指令。 · 工作频率为DC～20MHZ。 · 系统为哈佛结构。数据总线和指令总线各自独立分开，数据总线宽度为8位，指令总线宽度为12位。 · 内部程序存储器（ROM）从384～2K字节不等。内部寄存器组（RAM）有25～72个。 · 7个特殊功能寄存器。
· 2级子程序堆栈。
· 工作电源
- 商用级：2.5V～6.25V
- 工业级：2.5V～6.25V
- 军工级：2.5V～6.0V
· 内部自振式看门狗（WDT）
· 低功耗模式（Sleep），耗电小于10uA。
· 内部复位电路
· 内带一个8位定时器/计数器（RTCC）
· 具备保密位。保密熔丝可在程序烧写时选择将其熔断，则程序不能被读出拷贝。
· 提供四种可选振荡方式
- 低成本的阻容（RC）振荡-RC
- 标准晶体/ 陶瓷振荡-XT
- 高速晶体/ 陶瓷振荡-HS
- 低功耗，低频晶体振荡─LP
· 12～20根双向可独立编程I/O口。每根I/O口都可由程序来编程决定其输入/输出方向。
· 低功耗
<2mA　　@5V，4MHz
<15uA　 @3V，32KHz
<3uA　　低功耗模式　@3V，0°C～70°C

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节

[ 返回 ]