—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC16C5X单片机应用与设计 \

第一章 PIC16C5X硬件结构
第十一节 低功耗模式（SLEEP）
一、进入SLEEP 执行一条"SLEEP"指令即可进入低功耗模式。当进入SLEEP后，WDT被清零，然后重新开始计数。状态寄存器F3K中的PD位被置成"0"，TO位置成"1"，同时振荡停止（指OSC1 端的振荡电路）。所有的I/O口保持原来的状态。这种工作模式功耗最低。 为使耗电流最小，进入SLEEP前，应使所有的I/O口处于高电平VDD或低电平VSS，而不应使其处于高阻态，以免产生开关电流损耗。你可以在I/O口加上拉或下拉电阻，或者把I/O口都置成输出态来避免其处于高阻态（浮态）。
RTCC端亦应置为VDD或VSS（通过上拉或下拉）。
MCLR必须处于高电平状态。

二、唤醒SLEEP
SLEEP可被WDT溢出唤醒；或在MCLR端加低电平唤醒SLEEP。后一种唤醒方法经常用在以下应用场合：在系统主电源掉电，并由后备电源（电池）供电后，执行"SLEEP"指令进入低功耗模式，这样电池就可长时间保持系统数据。当主电源恢复供电时，让其在MCLR产生一低电平唤醒SLEEP，并重新复位。这样需在MCLR端加一外部复位电路，请参考§1.10.5。
系统上电时，F3的PD被置为"1"，而执行"SLEEP"指令后，PD位被置成"0"。所以通过 PD位可以判断系统是从SLEEP模式唤醒而复位，还是上电后的复位。F3中的TO位则可判断当处于SLEEP状态的系统是由WDT溢时唤醒或是由外界给MCLR端一个低电平而唤醒。这些区别有时是很重要的，特别是对系统的一些初始化工作来说。

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节

[ 返回 ]