—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC16C5X单片机应用与设计 \

第二章 PIC16C5X指令集及程序设计技巧
第六节 特殊指令助记符
§2.6 特殊指令助记符 PIC16C5X 的一些指令还可以用容易记忆的助记符来表示。PIC15C5X的汇编程序PICASM可以认识这些助记符，在汇编时会将其转译成相应的PIC16C5X基本指令。 例如指令"BCF 3，0"（清零C）也可以写成CLRC，"BSF 3，0"（置C=1）也可写成SETC等。 表2.2列出了这些助记符及其相对应的PIC165X指令。 在后面的例子里，你将看到程序中使用了很多的特殊指令助记符。特殊指令助记符容易记忆。使用它程序可读性也较好。但这取决于每个人的习惯，你可以只使用一部分你认为好记的助记符，甚至只用基本的指令助记符而不用特殊指令助记符来编写程序。

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节

[ 返回 ]