—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC单片机原理 \

Wineows下PIC 8位单片机源程序汇编和固化（七）
7 PIC单片机源程序的固化和编程器 V101实验编程器设计合理，操作十分简单。上次已介绍了固化PIC单片机源程序部分操作，即在V101编程器上对PIC单片机的项目设置，现继续介绍固化程序的方法，其操作如下。 续上次操作，用鼠标键点击(窗口)实验编程器V101左上角的项目“文件”，可出现下拉菜单→再点击其“打开”命令，则可打开标题为“加载文件”的窗口(如图1所示)→点击该窗口中项目“搜寻[I]”右侧小窗口的“”符号，则可打开其下拉菜单→点击盘符[C：](若你的PIC单片机源程序在其它盘符，则应点击相应的盘符)，则在该窗口中显示C盘的各种文件→双击“Program Files”(程序文件)，则该文件置换C盘符位置同时在大窗口中出现“Program Files”的各种文件→点击该文件窗口右侧角“”符号，找出窗口中MPLAB的文件→双击“MPLAB”，则MPLAB又置换Program Files的位置，该MPLAB的窗口文件中找到最终需要的“PIC COUN
THEX”文件→单击PIC CPUNTHEX，则该文件再转移到文件名窗口中→再点击“打开[O]命令，则该窗口消失，出现上期图1的窗口，此时你可观察到行的数据窗口中的代码已发生了变化，现已指示出PIC COUNTASM的程序代码→用鼠标键点击该窗口下方的“写程序”，则下方(边界上)会出现小方块从左→右的闪亮，直到闪亮结束为止。同时，窗口下角“地址：”中的数字不断变化，直到出现写配置位为止。至此，PIC COUNTHEX目标码的固化完成。
使用实验编程器V101注意的问题：若实验编程器V101窗口的下方出现“编程错误”或“通讯失败”的提示符，应检查该编程器是否插上了电源适配器，或编程器的(活动)插座上是否插上了PIC单片机芯片16F84(或16C84)。
8PIC 16F84(或16C8C)实验板
与实验编程器V101相配套的实验板电路如图2所示，该实验板由以下电路组成。
实验板电源电路　该电源分两部分，其一是实验板电路电源；其二是实验板交流供电电源(外接电源适配器)。
实验板电路　由实验电路和相关的外围电路组成。但在实验插座上还需另加芯片PIC16F84(或16C84)供实验用。IC2的RA0～BA4端上分别外接电阻RRA0～RRA4和对应开关RA0/RST～RA4/RST共同组成PIC16F84端口电路(人工设置的)可设为芯片输入端。当开关按下时，各端口接地(“0”信号)，释放时，各端口接高电平5V(“1”信号)。IC2的RBO～RB7端口各自外接电阻RRB0～RRB7和DRB0/LED～DRB7/LED，共同组成PIC16F84端口的LED显示电路(人工设置的)设为芯片输出端。IC24脚(MCLR)外接上电复位和人工复位电路(开关RST)；IC2的{15}、{16}脚外接晶振4MHz(或用户自配不同频率的晶振)和RC电路，分别组成PIC16F84/16C84的振荡电路(供芯片时钟信号)，振荡方式可由用户通过电路中的插接件JUMP
1、JUMP2转换选择。PIC16F84电源端{14}脚接Vcc/5V电源电压。整个电路元件安装在面积为140mm×80mm的印制板上。印制板上留有用户实验布线区，作为各端口外接元器件供用户做有关的实验。印制板的交流电源供电，由电源AC/AD(12～15V)适配器的插头直接插到印板的电源插座上，该电源适配器可与V101实验编程器公用，无需再单独配制。
当你编制了PIC16F84(或16C84)实验源程序并在V101实验编程器上固化了相应的HEX目标码后，立刻可把芯片16F84转插到该实验板的活动插座上看其结果。
电子报单片机公共实验室已为用户组织有全套的V101编程器和PIC16F84(或16C84)实验板，另配有RS232电缆插头线、电源适配器和相关的软件(3张V101编程器磁盘软件和3张MPLAB磁盘软件共6张磁盘)，其价位很低，使用非常方便。

成都　丁锦源

货讯：610015成都市金河街75号电子报单片机公共实验室供上文中的实验编程器——V101和实验板(含附件)295元，另加邮包费20元。实验室会员在购买时，请报上会员证号，即可享受9折优惠。联系电话/传真：(028)6132792，E－mail:sys@netdzb.com
知识竞赛试题：
32请把PIC单片机源程序汇编和固化用最简方法的框图示意出来。

[ 返回 ]