—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC单片机原理 \

选择PIC单片机存储体0或1的方法
PIC单片机中级产品PIC16C6X的数据存储器通常分为两个存储体，即存储体0(Bank0)和存储体1(Bank1)。每个存储体都是由专用寄存器和通用寄存器两部分组成的。两个存储体中的一些寄存器单元实际上是同一个寄存器单元，却又具备有不同的地址。例如本版介绍的PIC16F84的状态寄存器STATUS－Reg的两个地址是03H和83H。又如通用寄存器也是如此。 不同型号的PIC单片机，其数据存储器的组成(即功能)是不完全相同的，所以设计人员一旦选用了某个PIC单片机的型号后，常要查找该单片机的数据存储器资料，以便编程用。
笔者以PIC16F84在MPLAB集成开发软件的环境下编写的源程序中，有关RB口(RB7、RB6…RB0)初始化为例，说明选用存储体0或1的方法如下：
程序清单
file：PIC01ASM
List P=16F84
＃include P16F84.inc
STATUS EQU 03H
RB 　 EQU 06H
TRISB EQU 86H
ORG　 0x00 ；复位向量(PIC16F84)
GOTO MAIN ；转至主程序开始处
ORG 　0x08 ；从地址08H开始存放程序
MAIN
CLRF 　PORTB ；初始化
BSF 　STATUS，5 ；RP0置1，选中Bank1
；以便设置寄存器TRISB
MOVLW 0x0F　 ；初始化数据00001111B
MOVWF TRISB 　 ；RB口D3～D0为输入；
…　　　　　 ；D7～D4为输出
以上实例说明：源程序中的寄存器TRISB是在16F84数据存储器的存储体1(Bank1)中，所以利用编程达到选择TRISB的目的。

成都　新力

[ 返回 ]