—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC单片机原理 \

常用PIC系列8位单片机芯片引脚符号的功能
笔者读了本版有关PIC 8位单片机的产品性能和相应的封装引脚介绍后，认为对初学者而言还需了解各引脚符号的意义，才能进一步学习和使用它。笔者为此作相关的说明，以便和初学者共同提高。 一、关于I/O口符号　PIC单片机系列封装引脚最少的是8引脚(如PIC12C5XX和PIC12C6XX)，多的可达84引脚(如PIC17C76X)，其中I/O(输入/输出)口线按PIC单片机产品型号不同，其口线数量也不相同。8脚封装的I/O口线是6根线，而84脚封装的I/O线多达66根线。这些口线符号分别按英文字母顺序排列编号，简称A口、B口、C口、D口、E口、F口……，每个口是8位的，但不一定占满8位。这些口在封装引脚图的标注上均在各口之前加有R符号。例如B口标注为RB0、RB1、RB2……RB7；E口为RE0、RE1……RE7；G口为RG1、RG2……；而对8脚封装的单片机共有6根I/O口线，其引脚图的标注与上略有不同而是GP0～GP5。上述的各口线都是可独立编程的双向I/O口线。
二、引脚的复用功能和符号　单片机的信号引脚是单片机外特性的体现，在硬件上用户只能使用引脚，通过引脚的连接组建单片机系统。PIC 8位单片机系列和MCS－51系列单片机一样，其引脚除电源VDD、VSS为单一功能外，其余的信号引脚常是多个功能，即引脚的复用功能。常见的引脚符号和主要功能如下：
1MCLR/Vpp　清除(复位)输入/编程电压输入。其中MCLR为低电平时，对芯片复位。该脚上的电压不能超过VDD，否则会进入测试方法。Vpp代表编程电压。
2OSC1/CLKIN　振荡器晶体/外部时钟输入端。
3OSC2/CLKOUT　振荡器晶体输出端，在晶体振荡方式接晶体，在RC方式输出OSC1频率的1/4信号CLKOUT。
4TOCK1 TMRO计数器输入端，如不用，为了减少功能应接地或接VDD。
5TICK1 TMR1时钟输入端。
6TIOSI　 TMR1的振荡输入端。
7TIOSO TMR1的振荡输出端。
8RD、WR、CS　分别代表并行口读信号、写信号和片选控制线。
9AN0～AN7　A/D转换的模拟量输入端。AN0、AN1……分别表示通道的个数。
10CCP　捕捉/比较/脉宽调制等功能端。CCP是Capture/Compare/PWM的缩写。有的PIC芯片内有两个CCP部件，其引脚用符号CCP1和CCP2表示。
11SCK/SCL　同步串行通信时钟输入端。
12TX/CK　异步通信发送端/SCI同步传输的时钟端。
13SDI/SDA　SPI通信数据输入端。
14SD0　SPI通信数据输出端。
15RD0/PSP0～RD7/PSP7　D口，双向可编程，亦可作为并行口。作并行口对TTL输入，作I/O口时为斯米特输入。
以上是PIC 8位单片机系列封装引脚符号的说明，此外在阅读PIC 8位单片机有关资料时，常遇到一些字母符号和功能，也简介如下：
1OTP　一次性编程。OTP是One Time Program的缩写。
2RISC　简称精简指令集。RISC是Reduced Instruction Set Computer的缩写。
3SSP　同步串行口。SSP是Synchronous Serial Port的缩写。
4SCI　串行通信接口。SCI是Serial Communication Interface的缩写。
5USART　全双工通用串行异步接收发送系统。USART是Universal Serial Aosynchronous Receiver Transmitter的缩写。
6UART　通用异步接收发送器。
7POR　上电复位功能。POR是Power On Reset的缩写。
8OST　振荡器起振定时器。OST是Oscillator Start－up Timer的缩写。
9PWRT　上电延时定时器。PWRT是Power－up Timer的缩写。
10SFR　专用寄存器。SFR是Special Function Register的缩写。
11PWM　脉宽调制器。PWM是Pulse Width Modulation的缩写。
12MIPS　每秒可执行百万条指令。MIPS是Million Instructions Per Second的缩写。　　

成都　姜淑芳

[ 返回 ]