—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC单片机原理 \

PIC 8位单片机指令识读技巧
浏览PIC单片机的指令表　现以PIC系列单片机基本级产品指令(33条)为例，浏览其指令表会发现它由三大部分组成，且指令的操作数很有规律，如表1所示。从表1看出指令中的操作数符号字母种类很少，仅有4个——f、d、b和k，所以初学指令时应首先学习此4个符号字母代表的意义，再学习指令的功能。4个符号字母除f外，其余的d、b和k的含意很直观，易于理解。 1关于符号字母f。PIC单片机的数据存储器，按功能可分为操作寄存器、I/O口寄存器、通用寄存器和特殊功能寄存器。但在PIC系列单片机指令中常把数据存储器RAM当作寄存器来使用(处理)并用字母f(或F)表示。这种处理方法使PIC单片机的寻址(指令中操作数的来源)大为简化，所以表1中面向字节的操作指令，其操作数都是用符号f来表示。不仅如此，表达f还有三种方法：第一种，以f(或F)表示。如第5个RAM单元(地址)或第6个RAM单元(地址)可用f5或f6表示(即PIC单片机中的RA口或RB口)。第二种，也可用寄存器的地址号0x05或0x06表示代替对应f的f5或f6。第三种，直接用寄存器的名字如RA口或RB口代替f的f5或f6。所以有说法：PIC单片机指令写法具有随意性，功能相同的同一条指令，其操作数的表达方式可以有几种写法，就是指上述不同表达方式的。上述指令操作数的不同表达方式，在汇编时PC机均能识别。
关于PIC系列单片机的数据存储器f，尽管其相应的产品型号多，但各寄存器地址仍有规律性，如表2和表3所示。表2是PIC单片机基本级PIC16C5，表3是中级PIC16C6的各寄存器f的地址分配表。比较两类产品其寄存器f之间均有相同与不同之处。相同之处是各专用寄存器都安排在低位地址，有些功能相同的寄存器地址完全相同(如RA口、RB口)。通用寄存器接着专用寄存器后面安排在高位地址的存储单元。两类寄存器不同之处是寄存器数量不同，再有PIC16C6的数据存储器分成两个存储体(BANK0和BANK1)，每个存储体也由专用寄存器和通用寄存器两部分组成(见表3)，各存储体由状态寄存器f3(STATUS)的状态位RPO来选择。
2关于字母符号d、b、k。这三个字母符号在指令中定义直观易懂。D代表操作数的目标选择，定义d=0，结果存入W；d=1结果存入(文件)寄存器f，当使用汇编程序指令d缺省时，默认d=1。B代表(文件)寄存器(8位)的位地址(0～7取值)。如寄存器的8位为D7、D6……D1、D0，若b=1代表寄存器的第D1位。字母符号k代表立即数、常数和数据标号。　　

成都　新力

[ 返回 ]