—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC单片机原理 \

PIC系列单片机的伪指令
阅读一些PIC单片机的源程序开始段，会发现有一些特殊指令助记符，这些助记符与指令系统的助记不同，没有相对应的操作码，通常称这些特殊指令助记符为伪指令。 伪指令在源程序中的作用是为完成汇编程序作各种准备工作的(实际上是给PC机汇编的注释)，这些伪指令仅在汇编过程中起作用，一旦汇编结束，伪指令的使命就完成。 在汇编程序MPASM中，有四类伪指令：数据伪指令、列表伪指令、控制伪指令和宏汇编指令。 现在，我们将对前两类中的常用伪指令予以说明，后两类伪指令等到在具体程序中出现时，再加以说明。 (1)ORG 存放单元起始地址
格式：<标号>ORG<地址表达式>
说明：ORG用于指定该伪指令后面的源程序存放的起始地址，也就是汇编后的目标机器码存放的首地址。若ORG后面不带地址参数，则默认为0。若ORG带标号，则地址参数也赋值给该标号。在一个源程序中，可以根据需要多次使用ORG伪指令来定位。
例：ORG 1FFH　　　　　 DELAY
GOTO MAIN　　　　　　　 MOVLM 2
；……　　　　　　 　　　 ……
ORG 0　　　　 　　　　　END
右排接左
说明：指令末的伪指令END是通知汇编程序MPASM结束对源程序(ASM)的汇编，即使后面还有语句，也不再予以汇编。在一个源程序中必须有END伪指令，而且只能有一个END，且放在整个程序的最后。
(2)EQU 是对寄存器f和标号赋值
格式：<标号>EQU<表达式>
说明：给标号或寄存器赋值，标号一旦由EQU赋值，其值便不能再重新定义。
举例：label EQU 0x20
注意：这里操作数中的0x表示十六进制，即0x20相当于20H。
(3)LIST 列表选择指令
格式：LIST<选择项>，…，<选择项>
说明：用来设置各种汇编参数以控制汇编过程，或对列表文件进行格式化。此伪指令的所有参数只能在一行内完成，参数的数值都用十进制数设置。
LIST列表选择伪指令可以选用的部分参数如下。
参数名　　默认值　　　　作　　用
f=<格式> 1NHX8M；规定固化编程文件格式(INHX16，INHX32或INHX8M)1NHX8M适于把目标码输入到大多数的EPROM编程器中。
P=<类型> 无　　设置微控制器类型，如16F84
r=<基数> HEX 设置常数数制的基数(如hex十六进制；dec十进制等)
例：LIST f=1NHX8M，r=DEC，P=16F84
(4)PROCESSOR<处理器类型>
说明：用于选择所用微控制器的型号。
(5)INCLUDE 包含其它外部源文件
格式：INCLUDE “文件名”
INCLUDE <文件名>
说明：用于把指定文件读入源程序中作为源程序代码的一部分，直到检测到文件结束符时为止，再恢复到原源程序中的代码处。此伪指令可允许嵌套使用，最多可嵌套6层。文件名必须用双引号或尖括号给出。
举例：include “c:\PIC\sysdefs.inc”
include<picreg.h>

成都　金韦

[ 返回 ]