—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC单片机原理 \

PIC 8位单片机16C6×系列简介
由于PIC系列单片机是靠发展多个系列产品型号来满足不同层次用户的需要，所以其产品型号特别多，但是仔细分析各类产品的特点，仍可找到它们的一些共同点。 PIC16C6×属于PIC系列中级产品之一类，其产品有PIC16C61/62A/62/63/R63/64A/R64/65A/65/R65/67等型号。它们的引脚功能如图1、图2、图3所示。未给出的产品型号其引脚功能与给出的产品型号引脚之间极为近似，仅表现在少数几个引脚的复位功能上。 主要功能　高性能RISC结构CPU；OTP/EPROM工艺；精简指令集35条单字节指令；除GOTO、CALL为双周期指令外其余均为单周期指令；执行速度DC～200ns；多种硬件中断和八级硬件堆栈；直接、间接、相对寻址方式；双向可独立编程设置的I/O口，每个I/O口引脚的拉电流(最大)为20mA；灌电流(最大)为25mA，可直接驱动数码管LED；8位定时器/计数器TMR0、带8位预分频；8位定时器/计数器TMR2、带8位的周期寄存器及预分频和后分频器；16位定时器/计数器TMR1，睡眠中仍可计数；并行口操作和同步串行口I2C/SPI总线操作……等等。
微控制和CMOS工艺特性　内置上电复位电路(POR)；上电定时器和振荡定时器以保证工作电压稳定和振荡稳定；断电复位锁定功能以保证电源电压变化恢复正常后，芯片恢复运行工作；内置自振式RC振荡看门狗；程序保密位；可防止程序代码的非法拷贝；四种可选振荡方式(RC、XT、HS、LP)；低功耗<2mA/5V，小于1μA的Sleep模式(4MHz时)；全静态设计；工作电压2V～6V；宽工作温度范围(三级)工作……等等。
由于PIC16C6X芯片内集成了众多的功能模块，使它能在几乎每个电子产品领域都能得到应用。

成都　立二

[ 返回 ]