—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC单片机原理 \

PIC8位单片机新产品的特点和功能
美国Microchip公司的PIC 8位单片机其生产史仅11年，但现在其产量已跃居世界第二位(仅次于Motorola公司)。现在PIC单片机的品种已超过120种。PIC单片机系列产品可分5种：PIC12的8引脚系列；PIC16C5基本系列；PIC16C6中级系列；PIC17高级系列和PIC18C扩展(高端新产品)系列等。PIC单片机引脚也是多品种的，有(引脚)8/14/18/20/28/40/44/64/68/80/84等。可见PIC 8位单片机品种规格是十分齐全的。
在这里，笔者主要介绍Microchip公司近年或即将生产的PIC单片机新产品的特点和功能。
1程序存储器存储量和代码的增加　PIC单片机的新产品主要指PIC18C和部分的PIC17C、PIC16C等。PIC18C242/442/441/241，其程序存储器和代码都是16位指令系列8位数据线9182×16(位)——16384字节。PIC18C252/452的程序存储器和代码量更高为16384×16(位)——32768字节。PIC单片机带闪速存储器产品也增加了品种，如PIC18F852/652，其程序存储器和代码为16384×16(位)——32768字节，而PIC16F641的为8192×16(位)——16384字节。PIC17C7的程序存储器的代码量也多，如PIC17C752/762为8192×16(位)——16384字节，而PIC17C75(A)/766为16384×16(位)——32768字节等。
PIC单片机程序存储器的存储量和代码的增加，加之它们高速处理数据的特性(执行速度可达120ns)，使这些新产品在工业产品的深层控制领域得到广泛的应用。
2数据存储器中的RAM和E2PROM　PIC单片机新产品的数据存储器RAM区也不断扩大，如PIC18C242/442/241的RAM数据区为512字节；PIC18C252/452的RAM数据区为1536字节(包括了PIC18F641)，而PIC18F852/652的RAM数据区却为2048字节等。RAM数据区的扩大会给用户编程处理各类数据带来极大的方便。此外，新产品中的PIC16F872(带闪速的程序存储器)除程序存储器代码为2048×12(位)外，芯片内还设有64字节的E2PROM，这给用户的PIC单片机实时处理数据遇到停电时，其数据也不会丢失。
38位的A/D通道转换和其它功能　PIC新产品中增加了模拟量处理功能，即A/D变换、D/A变换、掉电复位、低电压检测等多种功能。其中的A/D转换品种最多。它们共同特点是多通道的。此外，PIC18C242/442/252/452均是10bit A/D转换输入；PIC18F852/652/641和PIC18C441/241均是12bit A/D转换输入的。可见这些A/D转换器其分辨率很高，用它们完成A/D转换其最小分辨率可达1mV(以12bit为准)。PIC18C601、PIC18F852/652还具有10bit D/A转换功能。
由上述可见PIC单片机新产品的功能很强，使得由它们组成的各种硬件系统得已大大简化。至于PIC单片机新产品的一般功能这里不再讲述。

成都　姜淑芳

[ 返回 ]