—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC单片机原理 \

PIC 8位8脚单片机12C5××和12CE5××系列的特点
Microchip公司生产的8位单片机PIC12C508(A)/509(A)型和PIC12CE518/519型产品，仅有8个引脚，其管脚排列如下图所示。该产品是PIC基本级之一，其特点是低功耗、多功能、高性能、体积小和售价低廉。因该产品体积小，所以它们可以嵌入几乎任何一种电子产品中，特别是便携式电子产品，如各种IC卡、电子身份牌、照相机、充电器、计时器、智能传感器、灯光调节器、儿童玩具等等，都已得到了广泛的应用。 PIC12CE5××与12C5××系列产品的区别仅仅是前者带有E2PROM的数据存储器，而后者的数据区为RAM。其余特性和管脚排列、性能几乎完全相同，它们都属于OTP单片机(一次写入不可擦除)，适于批量的电子产品使用。
主要功能　高性能RISC结构CPU；精简指令集仅33条单字节指令，易学易用；执行速度DC～1μs；两级硬件堆栈；直接/间接/相对三种寻址方式。
片内硬件性能　8位定时器/计数器TMRO，带有8位预分频器；驱动力强，I/O口可直接驱动数码管LED显示；内置上电复位电路(POR)以保证复位正常；内置自振式看门狗(1＋WDT)，防止程序死锁；程序保密位；防止程序代码非法拷贝；低功耗睡眠功能；内置4MHz RC型振荡器，可选三种振荡时钟(RC、XT、LP)。
电源的温度特性　工作电压25V～55V；低功耗睡眠(Sleep)模式<1μA；时钟频率低，功耗小，如32kHz时功耗<15μA；工作温度：商用级0℃～＋70℃；工业级－40℃～＋85℃和汽车级－40℃～＋125℃，特别是后者已大量应用于汽车电子和航空仪表中。

成都　姜淑芳

[ 返回 ]