关于我们 | 联系方式 | 电子报网络版 | BBS | 网上书店 | 电子报刊检索 | 实用影音技术 | 个人链接

新闻和重要文章
用ＭＡＸ０３８自制信号源 2002年,第13期,类别:智能电子 笔者用ＭＡＸ０３８（引脚图见图１）制作了一个信号源，观察自制的１～１０ｋＨｚ带通滤波器的输出波形，电路如图２所示。ＭＡＸ０３８是高精度函数发生器，其输出频率范围：０．１Ｈｚ～２０ＭＨｚ；输出阻抗：０．１Ω；⑦脚（ＤＡＴＪ）的电压在＋２．３Ｖ～－２．３Ｖ间调节时，输出波形的占空比在１５％～８５％之间变化。图２中ＤＡＤＪ＝０Ｖ，占空比为５０％。 ＭＡＸ０３８的③脚（Ａ0）、④脚（Ａ１）为输出波形选择（见附表）； 采用图３所示电路可实现波形选择。ＣＤ４５２０是同步计数器。按Ｓ键实现加计数。计数到３（即Ｑ0Ｑ1为１１）时，计数器清０，Ｑ0Ｑ1为１１是瞬间状态，自动会转入００状态。
输出信号频率：当⑧脚（ＦＡＤＪ）＝０Ｖ时，ｆ０＝（２×２．５Ｖ）／（Ｒｉｎ×Ｃｆ），其中Ｒｉｎ是Ｗ１中串入①脚和⑩脚的电阻值，Ｃｆ可在２０ｐＦ～１００μＦ之间选择。调节Ｗ１可连续改变ｆ０；调节Ｗ２可获得以ｆ0为中心、±７０％ ｆ0的频率调节，用于较小范围调节频率。笔者制作的电路中Ｃｆ＝ｌｎＦ，采用图２所示电路可得到几百Ｈｚ到几十ｋＨｚ正弦波。
大连 普仕凡