—— —— —— 技术资料下载中心

>> PIC单片机原理 \

Windows下PIC 8位单片机源程序汇编和固化（三）
3 MPLAB中源程序文件被存入到指定的目录和装载 在PC机屏幕上，当用键盘键入并编辑了源程序(COUNTASM)之后，再用鼠标键打开File下拉菜单，选择Save(保存)命令，用鼠标键点击Save，即可打开图1(目录路径为C:\PROGRA～1\MPLAB)的窗口。在该窗口的File Name(文件名)栏中(标题——Save File As)，选择好路径，用键盘输入文件名PIC COUNTASM(用户自定义名)，再用鼠标键点击OK，即可将源程序文件以指定的文件名PIC COUNTASM存入到指定的目录中。这一过程通常称为对PIC单片机(微控制器)源程序(COUNTASM)的存盘。
在MPLAB集成开发环境下，在MPLAB的桌面上，用鼠标键点击File下拉菜单，在该菜单中，选择Open Source(打开源文件)命令，再用鼠标键点击OPEN SOURCE，又可打开图2的对话框(窗口)，在此对话框中选择好目录路径(与前面相同)。在窗口的“列出文件类型栏”中，选择Source File(源文件)，再用鼠标键多次点击文件名窗口右侧滚动槽上的箭头按钮(也可拖动槽上的滚动块)，把已建立的源程序PIC COUNTASM转移到文件名的窗口中。然后用鼠标键点击源程序名PIC COUNTASM，则可把该文件名点击到文件名栏中。到此源程序装载完成，用鼠标键点击确定(OK)，则可在PC机显示屏的MPLAB桌面上看到已选定路径和文件名(C:\PROGRA～1\MPLAB\PIC COUNT.ASM)的标题栏中再次出现源程序文件如图3所示。编程者即可确认源程序确已完成存盘和装载。
由上述介绍的PIC单片机在MPLAB集成开发软件中的源程序COUNTASM建立、编辑、存盘和装载等软件操作过程中可见，要在MPLAB中将源程序COUNTASM汇编，还需在PC机上进行多种操作，才有可能达到对源程序汇编目的(该装载步骤可以略去)。
为了使PIC单片机初学者快速掌握源程序汇编方法，笔者建议初学者应在PIC机上多动手操作，反复练习PIC单片机源程序的建立编辑—存盘—装载等汇编前期操作过程，以便在学习即将介绍的汇编方法时尽可能少出错误，增强学会PIC单片机源程序汇编的信心。为此笔者再推荐一种下面最简的PIC单片机试验源程序，以便初学者多次反复练习。
LIST 　　　 P=PIC16C84
＃INCLUDE　P16C84INC
ORG 　　　 0
START
MOVLW 　　0x04
GOTO 　　　START
END

成都　丁锦源

知识竞赛试题：
28上文的文尾指令MOVLW中，给W送数的取值范围(0x?)是多少?

[ 返回 ]